**Опросный лист по устройству приготовления и дозирования флокулянта**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УСТРОЙСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ФЛОКУЛЯНТА SPP**Двух- или трех-секционный бак с пропеллерным встряхивателем, полностью выполнен из нержавеющей стали AISI304 L или AISI316 L. Внутренние секции соединяются лабиринтом для того, чтобы обеспечить правильное растворение, однородность и правильное хранение флокулянта. |

**Информация о ПОТРЕБИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название и адрес компании**
 |  |
| * **Контактное лицо / должность**
 |  |
| * **Телефон / e-mail / № skype**
 |  |
| * **Проект / № заказа**
 |  |

**ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНТИЯ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |
| --- |
| * **Материал конструкции: AISI 304L AISI 316L**
 |
| * **Тип: ПОРОШОК ЭМУЛЬСИЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ**
 |
| * **Емкость бака: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л/ч (диапазон от 500 до 5000)**
 |
| * **Количество отделений / встряхивателей 2 3**
 |

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: ДА НЕТ**
 |  **ПЛК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ** |
| * **МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ**

**(стандартный: Bonfiglioli, опция: NORD, SEW)*** **Требуемые значения: кВт, ВОЛЬТ, класс защиты IP и ЧАСТОТА**
 |  |